

第一组数据1.8G算法校准前后结果







1.8G信号算法校准前后1G带宽范围频谱图





1.8G信号算法校准前后±10M带宽范围频谱图



采用第一组数据的残差结果校准第2~10组数据的图像





第二组信号原始数据





第三组1.8G信号原始数据





第三组1.8G信号采用第一组残差补偿后的数据幅频谱图





第四组1.8G信号原始数据





第四组1.8G信号采用第一组残差补偿后的数据幅频谱图





第五组1.8G信号原始数据





第五组1.8G信号采用第一组残差补偿后的数据幅频谱图





第六组1.8G信号原始数据





第六组1.8G信号采用第一组残差补偿后的数据幅频谱图





第七组1.8G信号原始数据





第七组1.8G信号采用第一组残差补偿后的数据幅频谱图





第八组1.8G信号原始数据





第八组1.8G信号采用第一组残差补偿后的数据幅频谱图





第九组1.8G信号原始数据




第九组1.8G信号采用第一组残差补偿后的数据幅频谱图









第十组1.8G信号原始数据



第十组1.8G信号采用第一组残差补偿后的数据幅频谱图



十组数据的残差曲线



第一组残差曲线





第二组残差曲线

第三组残差曲线

第四组残差曲线

第五组残差曲线

第六组残差曲线



第七组残差曲线

第八组残差曲线

第九组残差曲线

第十组残差曲线